

SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE

**ELABORATO DI ESAME DI**

**COMPLEMENTI DI CONTROLLI**

Controllo di un elicottero

|  |
| --- |
| Candidato |
| MARIO VALENTINO  P38000205 |

Anno Accademico 2022/2023

Sommario

[Introduzione 3](#_Toc130928080)

[Modello 5](#_Toc130928081)

[Assegnamento degli autovalori 6](#_Toc130928082)

[Azione integrale 7](#_Toc130928083)

[Osservatore 8](#_Toc130928084)

[Risultati 8](#_Toc130928085)

[Mixed Sensitivity Design 12](#_Toc130928086)

[Scelta della Wt 12](#_Toc130928087)

[Scelta della Ws e Wk 14](#_Toc130928088)

[Risultati 15](#_Toc130928089)

[Controllo LQ 19](#_Toc130928090)

[Filtro di Kalman 21](#_Toc130928091)

[Appendice 24](#_Toc130928092)

# Introduzione

L'obiettivo del lavoro è l'applicazione di tre diverse tecniche di progetto per il controllo di hovering di un elicottero Yamaha R-MAX. Lo Yamaha R-MAX è un UAV alimentato a benzina comandato in linea di vista dall'utente tramite un telecomando. È stato progettato principalmente per essere utilizzato in ambito agricolo.

Il modello matematico di un elicottero è chiaramente non lineare e le equazioni da utilizzare cambiano in base al regime di volo. In questo elaborato ci si concentrerà sul volo a bassa velocità, il cui modello può essere linearizzato e, con le opportune semplificazioni, ridotto ad un sistema di ordine 13.

Le grandezze di controllo sono:

* **Lateral Cyclic**: permette di inclinare il rotore principale in modo da spostare il vettore di spinta lateralmente consentendo all'elicottero di muoversi in tale direzione.
* **Longitudinal Cyclic**: come il lateral cyclic, permette di muoversi longitudinalmente.
* **Rudder**: permette di controllare la direzione verso cui punta il muso dell'elicottero. Il rudder funziona modificando l'angolo di incidenza del rotore di coda, aumentando o diminuendone la spinta nella direzione desiderata.
* **Collective** **pitch**: consente di variare l'angolo di incidenza delle pale del rotore principale contemporaneamente. Aumentando il collective pitch, si aumenta la spinta verticale e l'elicottero sale, mentre diminuendolo si riduce la spinta e l'elicottero scende.

Le grandezze di controllo variano tra -1 ed 1 (adimensionali). Il regime di validità del modello è tale per cui se il controllo funziona bene, le grandezze di controllo dovrebbero sempre rimanere ben lontane dai valori limite. Negli schemi di simulazione Simulink, sono stati comunque inseriti i blocchi di saturazione che simulano il limite fisico degli attuatori.

Il tempo di assestamento deve essere di circa 5 secondi. La sovraelongazione deve essere bassa (massimo 20%). In questo contesto, una sovraelongazione più bassa è preferibile anche se ciò comporta un leggero aumento del tempo di assestamento.

Le uscite del modello sono le tre velocità traslazionali **u,v** e **w**, e la velocità di rotazione intorno all'asse verticale **yaw rate**.




Figura : Descrizione del sistema

Matrice A:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | -322 | -322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051 |
| 0 | -0.154 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -0.144 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.144 |
| -0.056 | -0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -21.74 | -4.109 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -21.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.75 | -131 | -0.614 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.03 | -3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | -4.23 | -33.1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.16 | -8.26 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.924 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Matrice B:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.68 | -2.174 | 0 | 0 |
| 3.043 | 0.3 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | -45.8 |
| 0 | 0 | 33.1 | -3.33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -0.757 | 0 | 0 |
| 0.798 | 0 | 0 | 0 |

Matrice C:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Le variabili di stato sono rispettivamente: **u, v, roll rate, pitch rate, roll, pitch, flapping angle a, flapping angle b ,w ,yaw rate, gyroscope yaw rate, paddle angle c, paddle angle d**. Tutte le grandezze sono espresse nelle unità di misura del Sistema Internazionale.

## Modello

clear all

load('Elicottero.mat')

states = {'u','v','roll rate','pitch rate','roll','pitch','flapping a','flapping b','w','yaw rate','gyroscope yaw rate','paddle c', 'paddle d'};

inputs = {'Lateral cyclic [-1, 1]', 'Longitudinal cyclic [-1, 1]', 'Rudder [-1, 1]', 'Collective pitch [-1, 1]'};

outputs = {'u', 'v', 'w','gyroscope yaw rate'};

C = zeros(4,13);

C(1,strcmp(states, 'u')) = 1;

C(2,strcmp(states, 'v')) = 1;

C(3,strcmp(states, 'w')) = 1;

C(4,strcmp(states, 'gyroscope yaw rate')) = 1;

D = zeros(4,4);

sys = ss(A,B,C,D);

s = tf('s');

%matrice di trasferimento

G = tf(sys);

%bode(G), figure, step(G)

Per prima cosa è necessario controllare le proprietà di controllabilità ed osservabilità del sistema. Dato che gli elementi della matrice di controllabilità e di osservabilità spaziano in un range molto grande (alcuni elementi sono minori di uno, altri sono maggiori di ), la tolleranza di default utilizzata da Matlab porta a conclusioni errate. Specificando un'opportuna tolleranza si vede che il sistema è completamente controllabile e completamente osservabile.

Ctr = ctrb(A,B); r\_ctr = rank(Ctr,1e-6)

r\_ctr = 13

Obs = obsv(A,C); r\_obs = rank(Obs,1e-6)

r\_obs = 13

# Assegnamento degli autovalori

La prima tecnica di progetto consiste nell'assegnamento degli autovalori. Sei poli del sistema vengono scelti con il metodo ITAE: data una pulsazione sono i poli che minimizzano che garantiscono poche oscillazioni con una sovraelongazione relativamente piccola. La pulsazione viene scelta per tentativi sulla base del tempo di assestamento desiderato. I restanti poli devono essere scelti non troppo a sinistra per evitare un controllo troppo grande o troppo nervoso, non troppo vicini ai poli assegnati con itae per non fargli perdere la dominanza. Un buon trade-off è stato trovato prendendoli reali e distanziandoli rispettivamente di uno verso sinistra.

omega\_n\_itae = 1.7;

p\_itae = itae(6,omega\_n\_itae);

for i=7:13

p\_itae = [p\_itae real(p\_itae(i-1))-1];

end

Poli assegnati:

disp(p\_itae')

-0.5268 + 2.1477i

-0.5268 - 2.1477i

-0.9869 + 1.3308i

-0.9869 - 1.3308i

-1.2489 + 0.4883i

-1.2489 - 0.4883i

-2.2489 + 0.0000i

-3.2489 + 0.0000i

-4.2489 + 0.0000i

-5.2489 + 0.0000i

-6.2489 + 0.0000i

-7.2489 + 0.0000i

-8.2489 + 0.0000i

K\_itae = place(A,B,p\_itae);

CC\_itae = ss(A-B\*K\_itae,B,C,D);

step(CC\_itae), dcgain(CC\_itae)




Figura : Risposta al gradino del sistema con retroazione di stato

ans = 4×4

103 ×

1.0043 1.7099 0.0187 -0.0026

2.2615 0.0263 -0.0043 0.0004

0.0681 0.0631 0.0027 -0.0207

-0.8790 -0.9459 0.1326 -0.0124

## Azione integrale

Ovviamente l'assegnamento degli autovalori tramite retroazione di stato non permette da solo di ottenere errore a regime nullo. Per garantire questa specifica è necessario introdurre 4 integratori che vanno ad integrare l'errore dell'uscita rispetto al riferimento. Si considera quindi il sistema aumentato che deve essere completamente controllabile:

Aint = [A zeros(13,4);

-C zeros(4,4)];

Bint = [B; -D];

Cint = [C, zeros(4,4)];

Dint = D;

Ctr\_int = ctrb(Aint,Bint); r\_ctr\_int = rank(Ctr\_int,1e-6)

r\_ctr\_int = 17

La matrice di controllabilità ha rango pieno, quindi la risposta è affermativa. A questo punto è necessario assegnare i 17 poli del sistema aumentato. I primi 13 sono quelli scelti in precedenza, i successivi vengono scelti attraverso le stesse considerazioni fatte prima.

p\_int = [p\_itae';

p\_itae(end)-0.5;

p\_itae(end)-1;

p\_itae(end)-1.5;

p\_itae(end)-2];

K\_int = place(Aint,Bint,p\_int);

La K ottennuta con il comando place è costituita da 17 elementi. Per come sono state costruite le matrici dell'impianto aumentato, i primi 13 elementi sono relativi alla retroazione di stato, gli ultimi 4 sono le costanti moltiplicative degli integratori.

K\_s = K\_int(:,1:13);

K\_i = K\_int(:,14:17);

## Osservatore

Per il principio di separazione è possibile progettare direttamente l'osservatore. I poli dell'osservatore devono essere scelti sufficientemente a sinistra da consentire convergenza rapida dell'errore di stima, ricordando però che un osservatore troppo veloce aumenta la banda del sistema amplificando il rumore di misura.

p\_obs = p\_itae-10;

L = place(A',C',p\_obs)';

Aobs = (A-L\*C);

Bobs = [B - L\*D, L];

Cobs = eye(13);

Dobs = zeros(13,8);

Per verificare il funzionamento della retroazione di stato con azione integrale si pone la condizione iniziale dell'osservatore uguale alla condizione iniziale del sistema. In questo modo è come se l'osservatore non ci fosse.

## Risultati

I grafici mostrano la risposta ad un rifermiento di lungo x e, dopo 3 secondi anche un riferimento di lungo la direzione verticale. Praticamente si sta chiedendo all'elicottero di muoversi in avanti e contemporaneamente scendere dopo 5 secondi mantenendo nulle le velocità laterali e di rotazione intorno all'asse verticale.

x0\_obs = 0;

eig\_out = sim('autovalori\_sim.slx');

plotyu(eig\_out,'ulim',[-0.05,0.05],'ylegend',outputs,'ulegend',inputs)




Figura : Grandezza di controllo corrispondente alla simulazione con assegnamento degli autovalori ed azione integrale




Figura : Uscita della simulazione con assegnamento degli autovalori ed azione integrale

Per verificare il funzionamento dell'osservatore, si può ripetere la simulazione facendolo partire da uno stato iniziale diverso da quello del sistema. Al solo scopo di visualizzare l'errore di stima, alla matrice C del processo è stata aggiunta una matrice identità che permette di visualizzarne lo stato.

x0\_obs = rand(13,1)\*0.005-0.0025;

eig\_out\_obs = sim('autovalori\_sim.slx');

plotyu(eig\_out\_obs,'ulim',[-0.05,0.05],'ylegend',outputs,'ulegend',inputs,'un',1:4,'yn',1:4)




Figura : Grandezza di controllo con osservatore




Figura : Uscita della simulazione con osservatore

plot(eig\_out\_obs.e.time,eig\_out\_obs.e.signals.values);

title('Errore di stima')

xlabel('Tempo (s)')

xlim([0 5])




Figura : Errore tra lo stato osservato e lo stato effettivo






Figura : Schema di controllo finale assegnamento degli autovalori

# Mixed Sensitivity Design

La tecnica del Mixed Sensitivity Design consente di tener conto anche di specifiche sulla robustezza. Si suppone che l'impianto sia affetto da incertezza moltiplicativa:  dove : l'impianto reale presenta un'incertezza in uscita su ogni canale che nel caso peggiore è del  sul guadagno, ed un ritardo di tempo di .

Il comando **mixsyn** cerca il regolatore  che minimizza la norma  della matrice  dove  ed  sono rispettivamente le funzioni di sensitività complementare e diretta. Le matrici  sono delle matrici di peso che consentono di scegliere in quale banda andare a minimizzare maggiormente la matrice che moltiplicano.

## Scelta della Wt

Posto  si dimostra, applicando il teorema del piccolo guadagno, che il sistema è robusto se . La matrice di peso  deve maggiorare l'incertezza  per ogni frequenza. Trattandosi in generale di una condizione sufficiente molto restrittiva, sono tollerate piccole bande di frequenze in cui la maggiorazione non è perfetta.

delay = 0.01;

Gt = ss([],[],[],diag([1.1 1.1 1.1 1.1]));

Gt.OutputDelay=delay\*ones(1,4);

Greal = Gt\*sys;

bode(G(1,1),Greal(1,1))

legend("G(1,1)","Greal(1,1)")




Figura : Diagrammi di bode processo nominale e reale (solo del primo canale di ingresso-uscita)

Delta=(eye(4)-Gt);

WT = (1 - 1.1\*(1-s\*delay/2)/(1+s\*delay/2)).\*eye(4);

sigma(WT,Delta)




Figura : Verifica della maggiorazione delle incertezze

## Scelta della Ws e Wk

Le matrici e vengono scelte per tentativi. La matrice di peso della sensitività diretta la si sceglie grande dove si vuole  grande: la si vuole unitaria nella banda passante desiderata. Per avere inseguimento del riferimento a gradino vengono messi dei poli a bassissima frequenza che forzano la presenza di un integratore nella funzione di anello.

WS = tf(zeros(4));

WS(1,1) = 1e4/(1+s/1e-4);

WS(2,2) = 1e4/(1+s/1e-3);

WS(3,3) = 1e4/(1+s/1e-5);

WS(4,4) = 1e4/(1+s/1e-5);

sigma(WT,WS)




Figura : Scelta delle matrici di peso WS (in rosso)

La matrice  serve a pesare la grandezza di controllo: va aumentata per ridurre l’ampiezza di controllo stando attenti a rispettare le altre specifiche, tra cui quella sulla robustezza. È stata presa costante pari a su ogni canale. Per migliorare ulteriormente il controllo negli istanti iniziali si è scelto di filtrare i riferimenti di velocità attraverso opportuni filtri del primo ordine.

WK = tf(1e0.\*diag([1 1 1 1]).\*0.5);

[K\_inf,CL,GAM,INFO] = mixsyn(sys,WS,WK,WT);

## Risultati

out\_hinf = sim('H\_inf\_sim.slx');

plotyu(out\_hinf,'ulim',

[-0.05,0.05],'ylegend',outputs,'ulegend',inputs,'un',1:4,'yn',1:4)




Figura : Grandezza di controllo del progetto con mixsyn




Figura : Simulazione con il controllore ottenuto con mixsyn

Le specifiche sono ampiamente rispettate con un maggior disaccoppiamento fra i canali rispetto al progetto con assegnamento degli autovalori.

L = G\*K\_inf;

S = feedback(eye(4),L);

T = feedback(L,eye(4));

sigma(T,S)

legend('T','S')




Figura : Diagramma dei valori singolari delle funzioni di sensitività diretta e complementare

Inoltre, i valori singolari di  sono sempre al di sotto dell'asse , quindi il sistema è robusto. Ciò trova riscontro nella simulazione sul sistema reale.

sigma(WT\*T),grid




Figura : Verifica della robustezza

plotyu(out\_hinf,'ulim',

[-0.05,0.05],'ylegend',outputs,'ulegend',inputs,'un',5:8,'yn',5:8)




Figura : Grandezza di controllo ottenuta con il regolatore progettato, applicato sull'impianto reale




Figura : Simulazione dell'uscita dell'impianto reale




Figura : Schema completo del progetto con mixsyn

# Controllo LQ

Il controllo ottimo LQ consiste nel trovare la matrice  della retroazione di stato che minimizza la funzione obiettivo . Le matrici  ed  penalizzano rispettivamente alti valori dello stato e degli ingressi di controllo. I valori sono scelti procedendo per tentativi fino ad ottenere la risposta con le caratteristiche desiderate. Dato che si vuole errore a regime nullo, il comando **lqr** viene eseguito sulle matrici dell'impianto aumentato, con la presenza di 4 integratori.

Q = diag([1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 0.3; 0.3; 0.3; 0.3]).\*1;

R = diag([1; 4; 1; 1]).\*5;

[K\_lq, S, eig\_LQ] = lqr(Aint, Bint,Q,R);

K\_s\_lq = K\_lq(:,1:13);

K\_i\_lq = K\_lq(:,14:17);

out\_lq = sim('LQR\_sim');

plotyu(out\_lq,'ulim',[-0.05,0.05],'ylegend',outputs,'ulegend',inputs)




Figura : Grandezza di controllo del regolatore progettato con il controllo LQ




Figura : Simulazione con controllo LQ

Con questa scelta delle matrici di peso, si riesce ad ottenere una risposta che rispetta la specifica sul tempo di assestamento senza sovraelongazione. Allo stesso tempo, le grandezze di controllo sono molto contenute ed i canali sono fortemente disaccoppiati.




Figura : Schema completo della retroazione di stato con K ottenuto tramite il controllo LQ

# Filtro di Kalman

Per mantenere l'ottimalità della soluzione inserendo un osservatore è necessario utilizzare un filtro di Kalman, il quale è utile anche per minimizzare la varianza dell'errore di stima nel caso in cui siano presenti rumori di processo o di misura dell'uscita. Per il principio di separazione, il progetto dell'osservatore può essere effettuato una volta completato il progetto della retroazione di stato. In particolare, è sufficiente risolvere il problema LQ al sistema duale ottenendo la matrice  dell'osservatore. Ancora una volta, le condizioni iniziali dell’osservatore e del sistema sono diverse.

BandWidth=500;

NoisePower=1e-6/BandWidth;

Rt=eye(4)\*NoisePower;

Qt=eye(13)\*1e-10;

L\_kalman = lqr(A',C',Qt,Rt)';

A\_k = (A-L\_kalman\*C);

B\_k = [B - L\_kalman\*D, L\_kalman];

C\_k = eye(13);

D\_k = zeros(13,8);

x0\_obs = rand(13,1)\*0.005-0.0025;

out\_lqg = sim('LQG\_sim');

plotyu(out\_lqg,'ulim',[-0.05,0.05],'ylegend',outputs,'ulegend',inputs)




Figura : Grandezza di controllo del sistema con filtro di Kalman in presenza di rumore di processo e di uscita




Figura : Uscita del sistema con filtro di Kalman

plot(out\_lqg.e.time,out\_lqg.e.signals.values);

title('Errore di stima')

xlabel('Tempo (s)')

xlim([0 5])




Figura : Errore di stima tra lo stato osservato ed effettivo




Figura : Schema completo del controllo LQG

# Appendice

È stata creata una funzione Matlab chiamata "plotyu" per evitare la ripetizione del codice necessario per generare i grafici della grandezza di controllo e dell'uscita. Questa funzione è stata progettata per stampare tutti i grafici in un formato standard.

La funzione "plotyu" richiede come argomento l'oggetto ritornato dal comando "sim" di Matlab e permette l'uso di parametri opzionali per specificare i limiti degli assi relativi alla grandezza di controllo "u" e alla grandezza di uscita "y". Inoltre, la funzione "plotyu" permette di aggiungere una legenda al grafico.

L'utilizzo della funzione "plotyu" consente di ridurre notevolmente la quantità di codice necessaria per generare i grafici della grandezza di controllo e dell'uscita, semplificando la visualizzazione dei dati in modo coerente e uniforme, ed aumentando la leggibilità del codice.

function plotyu(out,varargin)

p = inputParser;

addParameter(p, 'ulim', [-1 1]);

addParameter(p, 'ylim', 0);

addParameter(p,'ulegend',{});

addParameter(p,'ylegend',{});

addParameter(p,'un',0);

addParameter(p,'yn',0);

parse(p, varargin{:});

ulim = p.Results.ulim;

ylim = p.Results.ylim;

ulegend = p.Results.ulegend;

ylegend = p.Results.ylegend;

un = p.Results.un;

yn = p.Results.yn;

figure

if un~=0

plot(out.u.time, out.u.signals.values(:,un));

else

plot(out.u.time, out.u.signals.values);

end

title('Controllo');

xlabel('Tempo (s)');

ylabel('Ampiezza');

axis([out.u.time(1) out.u.time(end) ulim])

if isempty(ulegend) ~= 1

legend(ulegend);

end

figure

if un~=0

plot(out.y.time, out.y.signals.values(:,yn));

else

plot(out.y.time, out.y.signals.values);

end

title('Uscite');

xlabel('Tempo (s)');

ylabel('Velocità (m/s - rad/s)');

if isempty(ylegend) ~= 1

legend(ylegend);

end

if ylim ~= 0

axis([out.y.time(1) out.y.time(end) ylim])

end

end